| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Standart İleti Damgası

Bu işlevi, standart bir mesajı gönderilen ilk orijinalin üst kısmına damgalamak için kullanın.

Dört tür standart ileti vardır: "Gizli", "Acil", "Lütfen telefon edin" ve "İlgili kısma kopyala"

Ayrıca başka mesajlar da programlayabilirsiniz.

- Bu işlev kullanılırken, Etiket Ekleme'nin üçüncü satırı yazdırılmaz.

- Standart mesajın damgalanacağı yerin etrafında bir görüntü olduğunda, bu görüntü silinir.

1. Orijinalleri yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

2. [İletim Modu] öğesine basın.

3. [Seçenek Ayarı] öğesine basın.

4. [Standart İleti] öğesine basın.

5. Damgalanacak standart iletiyi seçip [OK] tuşuna basın.

   Seçilen standart ileti, vurgulu [Standart İleti] öğesinin üzerinde gösterilir.

6. [OK] tuşuna iki kez basın.

7. Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

   Makine birden fazla standart mesaj damgalayamaz.

- Varsayılan olarak programlanmamış bir standart mesajı yazdırmak için, önceden Faks Özellikleri menüsündeki "Standart Mesaj Programla / Değiştir / Sil" öğesinde programlayın.

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2, 3 ve 6. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- Genel Ayarlar

- Gönderme Ayarları