KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir E-postanın girilmesi (E-posta hedefleri)

Bu bölüm bir e-posta adresi belirleyerek bilgisayardan nasıl doküman gönderileceğini anlatır.

E-posta iletimi kullanırken faks numarası yerine e-posta adresi belirtin.

- Ayrıca, İnternet Faksını destekleyen başka bir makinenin e-posta adresini girebilirsiniz. Ancak, İnternet Faksı yoluyla sadece TIFF-F dosyalarının gönderilebileceğini dikkate alınız. Hedef makinenin modeline bağlı olarak, PDF dosyaları kabul edilmeyebilir.

- E-posta göndermek için göndereni belirtmeniz gerekir.

- Gönderici, önceden Adres Defterine kaydedilmelidir. Göndericinin e-posta adresini kaydediniz ve “İsmi Kullanın” öğesini, “Sistem Ayarları” altında “Adres Defteri Yönetimi” öğesini kullanarak [Gönderici] adresi olarak belirleyiniz. Bu ayarlara ilişkin ayrıntılar için, bkz. “Faks / Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Adres Defterinde kayıtlı bir e-posta adresini e-posta hedefi olarak kullanmak için “E-posta Adresi Kullanan Kişi” öğesini [E-posta / Internet Faks Hedefi] olarak ayarlayınız. Adres defterinde grup hedeflerinde kayıtlı olan e-posta adresleri için aynı prosedürü kullanınız.

- E-posta iletimi, dokümanları hafızaya kaydettikten sonra otomatik olarak iletime başlayan Hafızadan İletim özelliğini kullanarak yapılır. Makine Anında İletim modundayken iletim türünü e-posta olarak değiştirirseniz, iletim modu otomatik olarak Hafızadan İletim moduna geçer.

İletim türünü e-posta olarak değiştirmek için [E-posta] öğesine basınız.

Dosya türünü ayarlamak için [Dosya Tipi] öğesine basın.

[TIFF] veya [PDF] seçip [OK] tuşuna basın.

Göndereni belirleyin.

Ayrıntılar için bkz. "Gönderen Ayarları".

[Manüel Giriş] öğesine basın.

E-posta hedefini girip [OK] tuşuna basın.

Hatalı bir karakter girerseniz [], [], [Geri al] veya [Tümünü Sil] öğesine basın. Ardından karakteri yeniden doğru bir şekilde girin.

[OK] tuşuna bastıktan sonra e-posta adresini değiştirmek için [Hed. Düzenle] öğesine basın, e-posta adresini yeniden girin ve [OK] tuşuna basın.

Bir hedef eklemek için [Ekle] öğesine basın.

Sonraki hedefi belirleyin.

Başka bir hedef eklemek için, 6. ve 7. adımları tekrar edin.

Faks/IP-Faks, İnternet Faks, e-posta ve klasör iletim türleri arasında geçiş yapmak için iletim türü sekmesine basın.

[Başlat] tuşuna basın.

Makine orijinali taramaya başlar ve bunu hafızada saklar. Tarama sona erdiğinde İletişim göstergesi ışıkları yanar ve iletim başlar.

- Güvenlik ayarlarına bağlı olarak, [Manüel Giriş]görünmeyebilir ve e-posta adresini giremeyebilirsiniz.

- Adres Defterinden bir hedef seçmek için, bkz. "Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma".

- Metin girişi ile ilgili ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- İletimi iptal etmeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Bir İletimin İptal Edilmesi".

- Faks Özellikleri menüsü, kullanıcının hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirlediği her durumda kullanıcıyı [Ekle] tuşuna basmaya mecbur bırakmak üzere makineyi yapılandırmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 17, bit 2) içerir. Bu özellik, dokümanların yanlış bir hedefe gönderilmesini önler. Bkz. "Parametre Ayarları".

- [Prg. Hed.] öğesine basarsanız girilen bir hedefi hedef listesine kaydedebilirsiniz. Hedefleri programlama hakkında ayrıntılar için bkz. "Girilen Hedeflerin Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Bir hedef için girilebilecek azami rakam sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Gönderen belirtilmişse iletim sonucu vs. gönderenin e-posta adresine gönderilir.

- “Gönderen Adını Oto. Belirle”, “Sistem Ayarları” seçeneğinde “AÇIK” olarak ayarlanmışsa, gönderen otomatik olarak belirlenir ve gönderen belirleme işlemini atlayabilirsiniz. “Açık” seçilmişse “Kimden” alanında yöneticinin veya bu makinenin e-posta adresi görünür. Gönderen Adını Oto. Belirle hakkında ayrıntılar için bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- "Gönderen Adını Oto. Belirle" "Sistem Ayarları" seçeneğinde "Kapalı" olarak ayarlanmış ve belirttiğiniz gönderen için hiçbir e-posta adresi kaydedilmemişse e-posta dokümanları gönderilemez.

- Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma

- Girilen Hedeflerin Adres Defteri'ne Kaydedilmesi

- Gönderen Ayarları

- Bir İletimi İptal Etme

- Parametre Ayarları

- Azami Değerler

İlgili konular

SMTP sunucusunu atlama