| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Hedeflere ilişkin bir ağa göz atarak bir yolun belirlenmesi

Hedef klasörü için ağdaki bilgisayarlara göz atabilir ve ardından yolu belirtebilirsiniz.

1. [Manuel Giriş] tuşuna basın.

2. [SMB] tuşuna basın.

3. Yol adı alanının altındaki [Ağa Göz At] tuşuna basın.

   Ağdaki etki alanları veya çalışma grupları görüntülenir.

4. Hedef klasörünün bulunduğu etki alanını veya çalışma grubunu seçin.

5. Hedef klasöre sahip istemci bilgisayarı seçin.

   Aradığınız bilgisayarı bulamazsanız, [Bir Seviye Yukarı] tuşuna basın ve geldiğiniz seviyeye göz atın.

   Seçili bilgisayara erişmek için kimlik doğrulaması gerekiyorsa, kimlik doğrulaması ekranı görünür. Kimlik doğrulamasını yapmak için kullanıcı adını ve parolayı girin.

6. Hedef klasörünü seçin.

   Seçili klasörün alt klasörleri olduğunda, alt klasörlerin listesi görüntülenir.

   Hedef klasörü bulamazsanız, [Bir Seviye Yukarı] tuşuna basın ve ardından klasörü geldiğiniz seviyede arayın.

7. [OK] tuşuna iki kez basın.

   - Klasöre erişim sağlamak için kimlik doğrulaması gerekiyorsa, oturum açma ekranı görünür. Kullanıcı adını ve parolayı girin.

   - Yol adını, kullanıcı adını veya şifreyi girdikten sonra protokolü değiştirirseniz, bir onaylama mesajı görünür.

   - 12 karakterden uzun paylaşılan klasör ve bilgisayar adları görüntülenemez.

   - En fazla 100 paylaşılan klasör veya bilgisayar görüntülenebilir.

   - Paylaşılan klasör için yazma ayrıcalıklarınız veya yeterince boş sabit disk alanınız yoksa, makine dosyayı aktaramayabilir.

   - Hedef yolunu makinenin adres defterine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Seçili Hedef Yolunun Adres Defterine Kaydedilmesi".

   - Ekranda `"Belirtilen yol bulunamıyor. Lütfen ayarları kontrol ediniz."` mesajı görünürse, bkz. Sorun Giderme.

   - Seçili Geçiş Yolunun Adres Defterinde Seçili Hedefe Kaydedilmesi