KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Lazer Güvenliği (Tip 3 ve 4 kullanıcıları için)

Bu makine, ofis/EDP kullanımı için güvenli, 1. sınıf lazer aygıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu makinede her verici için 9 miliwat, 648 - 663 nanometre dalga uzunluğunda sekiz adet AlGalnP lazer diyotu vardır. Göze doğrudan (veya yansıyarak dolaylı yoldan) lazer ışını temas etmesi, gözde ciddi hasara neden olabilir. Operatörün

lazer ışınına herhangi bir biçimde maruz kalmasını önlemek için güvenlik önlemleri ve kilit mekanizmaları

tasarlanmıştır.

Aşağıda görülen etiket makinenin arkasına takılıdır.

Bu el kitabında belirtilenler dışında kontrollerin kullanımı, ayarlamalar ve prosedür uygulamaları tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.