| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Otomatik e-posta alımı

Bu işlev açık olduğunda, makine gelen e-postalar için e-posta sunucusunu düzenli olarak kontrol eder ve gerektiğinde bunları yükler.

- Hafıza tükenirse, e-posta belirtilen aralıklarla alınamaz. Alım, yeterli hafıza sağlandığında yeniden başlayacaktır.

- E-posta otomatik alımı “Sistem Ayarları” öğesinde ayarlanmalıdır. Otomatik alım seçtiğinizde Sistem Ayarları seçeneğindeki E-posta Alım Aralığı altında alım aralığını dakika olarak ayarlayın. Bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- E-posta aynı zamanda manüel olarak da alınabilir. Manüel alım hakkında ayrıntılar için bkz. "Manüel e-posta alımı".

- Manüel e-posta alımı