| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kapaklar

Bu işlevi kullanarak farklı bir tepsiden beslenen kapak ve arka sayfaları ana sayfa tepsisine ekleyebilir ve üzerlerine yazdırabilirsiniz.

- Bu işlevi kullanmak için, Setleme ayarlanmalıdır. Döndürerek Setleme ayarlanamaz.

- Kapak sayfaları, kağıt grubuyla aynı boyut ve yönde olmalıdır.

Kapak sayfası

Dokümanın ilk sayfasını kapak sayfası için olan yaprağa yazdırır.

- Bir tarafa yazdır

  Dubleks yazdırma seçili olduğunda bile kapak sayfasının yalnızca bir tarafına yazdırır.

- İki tarafa yazdır

  Dubleks yazdırma seçili olduğunda kapak sayfasının her iki tarafına yazdırır.

  - İki tarafa yazdırılan kapak sayfası

  - Bir tarafa yazdırılan kapak sayfası

- Boş

  - Bir tarafa yazdırırken

  - İki tarafa yazdırırken

Ön ve Arka Kapak

Dokümanın ilk ve son sayfasını kapak sayfaları olarak yazdırır.

- Bir tarafa yazdır

  Dubleks yazdırma seçili olduğunda bile kapak sayfasının yalnızca bir tarafına yazdırır.

- İki tarafa yazdır

  Dubleks yazdırma seçili olduğunda kapak sayfalarının her iki tarafına yazdırır.

  - Arka kapak içeri bakar ve sayfa sayısı eklenir

- Boş

  - Bir tarafa yazdırırken

- "Oto Tepsi Seçimi" kağıt grubu için kağıt besleme tepsisi olarak ayarlanırsa, kağıt yönünde kağıt içeren tepsiden ulaştırılacaktır. Bu nedenle, kapak sayfası yönünde tanımlanırsa, çıktı kapağının ve kağıt grubunun yönleri farklı olacaktır.

- Yazdırma yöntemleri için, yazıcı sürücüsü Yardım bölümüne bakın.