| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir orijinalin bir kısmını tararken, özel bir boyutu ayarlama prosedürü

Bu bölüm bir orijinalin bir kısmını taramaya ilişkin özel bir boyutun nasıl belirleneceğini açıklamaktadır.

Orijinalin bir kısmını taramak için, orijinalin yüzeyinden Orijinal Boyutu (X1 ve Y1), Başlatma Konumunu (X2 ve Y2) ve Tarama Alanını (X3 ve Y3) ölçün ve ardından özel boyut ayarlama ekranında aynı sırada bu değerleri girin.

Özel boyut ayarlama ekranını görüntülemek için, başlangıç tarayıcı ekranında, [Tarama Ayarları] > [Tarama Boyutu] > [Özel Boyut] seçeneğine basın.

Ölçme yöntemleri, orijinalin yerleştirildiği yere ve yerleştirildiği sayfa yönüne bağlı olarak farklılık gösterir. Orijinal Boyutun (X1 ve Y1), Başlatma Konumunun (X2 ve Y2) ve Tarama Alanının (X3 ve Y3) düzgün olarak nasıl ölçüleceğine ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Boyutların Ölçülmesi".

"Özel boyut ayarlama ekranındaki tarama ayarları" bölümünden yararlanarak boyutları girin.

Boyutların ölçülmesi

Orijinalin sayfa yönü ve yerleştirilmesi | "R" bölümünü taramaya ilişkin ölçme yöntemi
--- | ---
içinde, şaryo camı üzerindeki veya ADF içindeki sayfa yönü. |
altında, ADF içindeki sayfa yönü. |
altında, şaryo camı üzerindeki sayfa yönü. |

Özel boyut ayarlama ekranındaki tarama ayarları

1. Orijinal Boyut (X1 ve Y1)

   Orijinalin tüm boyutunu belirleyin.

   "Boyutların ölçülmesi" bölümünden yararlanarak, [X1] ve [Y1] için gerçek değerleri girin ve ardından [] tuşuna basın.

2. Başlatma Konumu (X2 ve Y2)

   Tarama başlatma konumunu belirleyin.

   "Boyutların ölçülmesi" bölümünden yararlanarak, [X2] ve [Y2] için gerçek değerleri girin ve ardından [] tuşuna basın.

3. Tarama Alanı (X3 ve Y3)

   Taramak istediğiniz alan boyutlarını belirleyin.

   "Boyutların ölçülmesi" bölümünden yararlanarak, [X2] ve [Y2] için gerçek değerleri girin ve ardından [] tuşuna basın.

- [Özel Boyut] seçeneğini kullanarak orijinalleri tararken, [Orijinal Boyut] ve [Başlatma Konumu] olarak belirli değerleri giremezsiniz. Tarama alanını yapılandırmak için, öncelikle [Tarama Boyutu] ve [Başlatma Konumu]nu, ardından [Orijinal Boyut]u belirleyin.