KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ekranda Onaylama

İletim sonuçlarını görüntülemek için bu işlevi kullanın.

[İletim / Bilgi Değiştir] öğesine basın.

[Dosya İletim Durumu] öğesini seçin.

İletim sonuçlarını kontrol edin.

İletim sonuçları, son sonuç altta olacak şekilde dokuzlu gruplar halinde görüntülenir.

Bir faks gönderildiğinde, "Hedef" alıcının Kendi Faks Numarasını veya Faks Başlığı bilgisini gösterir. İnternet Faksı veya e-posta gönderildiğinde e-posta adresi veya hedef listesinde programlanan ad görüntülenir. Bilgisayardan iletim için "-- LAN Faks -->" gösterilir.

Güvenlik ayarlarına bağlı olarak, hedef olarak görüntülenebilir.

[Çıkış] tuşuna iki kez basın.

Bekleme ekranı görüntülenir.

- Sadece en son iletişimlerin iletim sonuçları görüntülenir. Bu makinede kontrol edebileceğiniz azami iletişim sonucu sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Bir ağ bilgisayarında Web Image Monitor kullanarak gönderilen faks dokümanlarını ve bunların listelerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Web Image Monitor'ün Yardım kısmına bakınız.

- Bu işlevi kullanırken iletim tamamlanırsa sonuç görüntülenmez. En yeni sonucu görüntülemek için Dosya İletim Durumu öğesinden çıkın ve yeniden deneyin.

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 1. adımı atlamanıza imkan tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için, bkz. "Genel Ayarlar".

- Dokümanlar bilgisayardan makineye iletildiğinde "--LAN-Fax -->" görüntülenir. Dokümanların alıcıya gönderildiğini kontrol etmek için aynı Dosya Numarasını onaylayın.

- Şifreli bir e-postanın yönlendirme/başkasına iletme sütunlarında bir şifreleme sembolü görüntülenir.

- Genel Ayarlar

- Azami Değerler