| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Otomatik Faks Alımını Çalıştırma

Bu makine belirli bir süre kimse kullanmadığında otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanabilir. Bu durumlarda işlem anahtarı kapalı olsa da ana güç düğmesi açık olduğu sürece makine gelen dokümanları alabilir.

- İşlem anahtarı ve ana güç anahtarı kapatılmışsa, alım yapılamaz.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 14, bit 0) ile dokümanlar alındığı anda (Anında Alım) yazdırılıp yazdırılmayacaklarını ayarlayabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Hafıza Alımıyla (Yedek Alım) alınan faks dokümanlarının makine açıldıktan sonra yazdırılmasını da ayarlayabilirsiniz.

- Parametre Ayarları