KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

Doküman iletim işlevi ayarlarının varsayılan değerlerini belirleyebilirsiniz.

"Varsayılan", makine ilk açıldığında veya modlar silindiğinde başlangıç ekranındaki bir ayarın değerini ifade eder.

Aşağıdaki prosedür, sadece başlangıç ekranından değiştirilebilen ayarların varsayılan değerlerini belirlemenize olanak tanır.

Aşağıdaki ayarlar için varsayılan değerleri belirleyebilirsiniz:

Hafızadan İletim/Anında İletim, iletim türü, Tarama Türü, Çözünürlük, Tarama Boyutu, Karma Orijinal Boyutları, Oto. Yoğunluk, Manüel Yoğunluk, Orijinal Yönü, Orijinal Ayarları, Damga, Hat Seçme, Daha Sonra Gönderme, Alım Bildirisi, BCC İletimi, E-posta İletim Sonuçları, Yazı, Standart Mesaj, Oto. Küçült, Etiket Ekleme, Kapalı Ağ, SUB Kodu İletimi, SEP Kodu Alımı, Faks Başlığı Yazdırma, İletim Durumu Raporu, Dosya Kaydetme, Dosya Tipi, İletimden önce önizleme

Başlangıç ekranında belirlemek istediğiniz varsayılan değerle bir ayarı yapılandırın.

[Program] tuşuna basın.

[Vrsay.Olark.Prgrmla.] öğesine basın.

[Program] öğesine basın.

Bir onay mesajı göründüğünde [Evet] seçeneğine basın.

Ayar için o anda belirlenen değer, varsayılan olur.

- Başlangıç ekranındaki ayarların fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için [Fabr. Varsay. Geri Yükle] öğesine basın.

- Normal ve basitleştirilmiş ekranlar için varsayılan ayarları ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.