| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları

Bu bölüm, Faks Özellikleri altında SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarlarını tanımlamaktadır.

Yetkili bir e-posta adresi ayarlandığında, yetkili adres ile uyuşmayan adreslerden alınan e-postalar atılır ve SMTP sunucusuna bir hata mesajı gönderilir.

Yetkili e-posta adresi, aşağıdaki örneklerde tasvir edildiği üzere, e-posta düzenleyici adresleriyle karşılaştırılır.

- Yetkili e-posta adresi “@aaa.abcd.com” olarak ayarlandığında:

  abc@aaa.abcd.com - kabul edildi

  def@aaa.xyz.com - kabul edilmedi

  abc@abcd.com - kabul edilmedi

Hata Yok Raporu, e-posta atıldığında bile çıktıdır.

Bu işlev SMTP yoluyla alınan e-postaların yönlendirilmesini sağlayan sistemlerde mevcuttur.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Alım Ayarları] öğesine basınız.

3. [SMTP Alım Dosyası Dağıtım Ayarları] öğesine basınız.

4. [AÇIK] tuşuna basınız.

5. [Değiştir] öğesine basın.

6. Yetkilendirilecek gönderen e-posta adresini giriniz.

   Hata yaptığınız takdirde, [Backspace] veya [Sil] öğesine basınız ve ardından tekrar giriniz.

7. [OK] seçeneğine basın.

8. [Güvenlik] öğesine basınız.

   Güvenlik işlevini belirlemediğiniz takdirde, adım 11'e geçiniz.

   S/MIME kimlik doğrulamasını kullanmak üzere güvenlik ayarlanır. Güvenlik ayarları hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize başvurunuz.

9. Güvenlik işlevlerini seçiniz.

   Dağıtıma yönelik dokümanlara ilişkin şifrelemeyi belirlemek için, [Şifreleme] öğesine basınız. Şifreleme işlevini kullanmak için, adres, Adrres Defterine kaydedilmelidir ve şifreleme seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Şifrelemeye ilişkin ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

   Dağıtıma ilişkin dokümanlara yönelik bir imzayı eklemek üzere, [İmza] öğesine basınız. İmza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

10. [OK] seçeneğine basın.

11. [Çıkış] tuşuna basın.

12. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- Dağıtıma ilişkin e-posta hedefini belirlemiş iseniz, dağıtım için kullanılan dosya formatını belirleyebilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları" (anahtar 21, bit 3).

- Şifreleme ayarları içinde [Tümünü Şifrele] öğesini seçiniz ve şifreli e-posta, [Güvenlik] altındaki şifreleme ayarlarına bakılmaksızın gönderilir. Şifreleme hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

- Elektronik imza, Web Image Monitor altındaki S/MIME ayarlarına bağlı olarak aşağıdaki yollarla sınırlandırılmıştır. Elektronik imza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

  - [Bireysel olarak Ayarla] şeklinde ayarlanmışsa:

    [Güvenlik] altındaki [İmza] öğesini ayarlayabilirsiniz ve her bir iletim için bir elektronik imza ekleyiniz.

  - [İmza Kullanmayın] olarak ayarlanmış ise:

    [Güvenlik] öğesine bassanız bile, [İmza] görünmeyecektir.

  - [İmza Kullan] olarak ayarlanmış ise:

    Posta gönderirken, bir elektronik imza eklenir. [Güvenlik] altındaki [İmza] ayarı iptal edilemez.

- Parametre Ayarları