| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ara Sayfa

Her sayfa arasına bir ara sayfa eklenmesi

- Yazdır

- Boş

OHP asetatları arasına bir ara sayfa eklenmesi

- Yazdır

- Boş

- Ara sayfalar kullanılırken Setleme ayarlanamaz.

- Dubleks yazdırma ya da kapak yazdırma ayarlandığında ara sayfa ekleyemezsiniz.

- Ara sayfa, kağıt grubuyla aynı boyut ve yönde olmalıdır.

- "Oto Tepsi Seçimi" kağıt grubu için kağıt besleme tepsisi olarak ayarlanmışsa, kağıt yönünde kağıt içeren tepsiden ulaştırılacaktır. Bu nedenle, ara sayfa yönünde ayarlanmışsa, çıktı ara sayfasının ve kağıt grubunun yönleri farklı olacaktır.

- Doküman grubu ve ara sayfa için aynı kağıt besleme tepsisi ayarlanamaz.