KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Genel Özellikler

Bu bölüm, Sistem Ayarları altındaki Genel Özellikler menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklar.

Program / Değiştir / Kullanıcı Yazısını Sil

".com" ve "Saygılarımla" gibi sık kullandığınız metin ifadelerini ayarları belirlerken kaydedebilirsiniz.

En fazla 40 giriş kaydedebilirsiniz.

- Program / Değiştir

  1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

  2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

  3. [Genel Özellikler] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  4. [Program / Değiştir / Kullanıcı Yazısını Sil] tuşuna basın.

  5. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  6. Değiştirmek istediğiniz kullanıcı yazısını seçin.

     Yeni kullanıcı metni programlamak için, [Programlanmamış] seçeneğine basın.

  7. Kullanıcı metnini girin ve [OK] tuşuna basın.

     80 karaktere kadar kullanarak kullanıcı metnini girin.

  8. [Çıkış] tuşuna basın.

  9. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

- Sil

  1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

  2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

  3. [Genel Özellikler] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  4. [Program / Değiştir / Kullanıcı Yazısını Sil] tuşuna basın.

  5. [Sil] seçeneğine basın.

  6. Silmek istediğiniz kullanıcı yazısını seçin.

  7. [Evet] seçeneğine basın.

  8. [Çıkış] tuşuna basın.

  9. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

Panel Tuşu Sesi

Bir tuşa basıldığında ses (tuş sesi) duyulur.

Varsayılan ayar [Orta]'dır.

Isınma İkazı (fotokopi/Doküman Sunucusu)

Enerji Tasarrufu Modundan çıktıktan sonra makine hazır olduğunda veya güç açıldığında bip sesi duyulmasını ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan ayar [Açık]'tır.

Panel Sesi ayarı [Kapalı] olarak ayarlanmışsa Isınma İkazı ayarı nasıl olursa olsun ses duyulmaz.

Kopya Sayısı Görüntüsü (fotokopi/Doküman Sunucusu)

Kopya sayacı, çekilen kopyaların sayısını (artan sayı) veya çekilecek kopya sayısını (azalan sayı) gösterecek biçimde ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Yukarı]'dır.

Fonksiyon Önceliği

Çalıştırma düğmesi açıldıktan hemen sonra veya Sistem Sıfırlama modu açıldığında görüntülenecek modu belirleyin.

Varsayılan ayar [Fotokopi]'dir.

Yazdırma Önceliği

Yazdırma Önceliği seçili moda verilir.

Varsayılan ayar [Görüntü Modu]'dur.

Fonksiyon Sıfırlama Zamanlayıcısı

Çoklu erişim işlevini kullanırken makinenin mod değiştirmeden önce bekleyeceği süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bu işlem, birçok kopya yazdırıyorsanız ve her kopya için ayarları değiştirmek zorundaysanız yararlı olur. Daha uzun bir sıfırlama süresi ayarlarsanız başka işlevlerden kaynaklı kesintileri önleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Saati Ayarla]'dır.

[Saati Ayarla] öğesini seçtiğinizde sayı tuşlarını kullanarak süreyi (1 saniyelik artışlarla, 3 - 30 saniye) girin.

Fonksiyon Sıfırlama Süresi için varsayılan ayar "3 saniye"dir.

Araya Girme Yazdırma Önceliği'ne ayarlanmışsa, İşlev Sıfırlama Zamanlayıcısı ayarı göz ardı edilir.

Çıkış: Fotokopi (fotokopi)

Dokümanların gönderileceği tepsiyi belirleyin.

Varsayılan ayar [Dahili Tepsi 1]'dir.

Çıkış: Doküman Sunucusu (Doküman Sunucusu)

Dokümanların gönderileceği tepsiyi belirleyin.

Varsayılan ayar [Dahili Tepsi 1]'dir.

Çıkış: Faks (faks)

Dokümanların gönderileceği tepsiyi belirleyin.

Varsayılan ayar [Dahili Tepsi 1]'dir.

Çıkış: Yazıcı (yazıcı)

Dokümanların gönderileceği tepsiyi belirleyin.

Varsayılan ayar [Dahili Tepsi 1]'dir.

Sist.Durumu/İş List.Görüntü Zamanı

Sistem Durumu ve İş Listesi ekranının ne kadar süre görüntüleneceğini belirleyin.

Varsayılan ayar [Açık], "15" saniye şeklindedir.

[Açık] öğesini seçerek 10 ila 999 saniye arasında bir görüntüleme süresi belirleyebilirsiniz.

Tuş Tekrarı

Ekranda veya kontrol panelinde bir tuşa art arda basıldığında işlemin yinelenmesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Varsayılan ayar [Normal]'dir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim

İlgili konular

Çıkış Tepsisi Ayarları (Tip 1 ve 2)
Çıkış Tepsisi Ayarları (Tip 3 ve 4)