| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Karışık Boyutlar Modu

Aynı genişlikte ve farklı boyutlardaki orijinalleri ADF'ye aynı anda yerleştirirken makine orijinallerin boyutunu otomatik olarak kontrol eder ve kopyalama yapar.

- Farklı boyutlardaki orijinalleri ADF'ye birlikte yerleştirirken ve Karışık Boyutlar kullanmaksızın kopyalar yaparken, kağıt sıkışabilir veya orijinal görüntünün bölümleri kopyalanamayabilir.

Bu modda yerleştirilebilen orijinal boyutları:

Metrik ölçüler

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS

İnç ölçüleri

11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

İki farklı boyuttaki orijinali aynı anda yerleştirebilirsiniz.

1. [Özel Orijinal] öğesine basın.

2. [Karışık Boyutlar] öğesini seçin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

3. Orijinallerin arka ve sol kenarlarını resimde gösterildiği gibi hizalayın.

   1. Orijinalleri ADF'ye yerleştirin

   2. Dikey boyut

4. Doküman kılavuzlarını en geniş orijinal boyutuna ayarlayın.

5. Orijinalleri ADF'ye yerleştirin.

6. [Başlat] tuşuna basın.

- Küçük orijinaller orijinal kılavuzuyla düzgün hizalanamayacağından, kopyalanan görüntü yana eğilebilir.

- Kopyalama hızı ve tarama hızı azalacaktır.

- Karışık Boyutlar modunda orijinaller için ağırlık aralığı 52 - 81,4 g/m2 (13,8 - 21,6 lb)'dir.

- 1 Taraflı 2 Taraflı mod ile bu işlevi kullanırken her boyutun orijinallerinin çift sayıda olduğundan daima emin olun. Eğer orijinalleriniz tek sayıda ise toplamı ayarlamak için boş sayfalar ekleyin.