| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Klasör İletimi

Aşağıdaki tabloda Klasöre Tara işlevi ayarlarının azami değerleri gösterilmektedir.

Klasöre Tara işlevine ilişkin Çeşitli Ayar Öğelerinin Değerleri

Öğe | Azami değer | Açıklamalar
--- | --- | ---
SMB'deki yol adı karakterlerinin sayısı | 256 alfanumerik karakter | -
SMB'deki kullanıcı adı karakterlerinin sayısı | 128 alfasayısal karakter | -
SMB'deki parola karakterlerinin sayısı | 128 alfasayısal karakter | -
FTP'deki sunucu adı karakterlerinin sayısı | 64 alfasayısal karakter | -
FTP'deki yol adı karakterlerinin sayısı | 256 alfanumerik karakter | -
FTP'deki kullanıcı adı karakterlerinin sayısı | 64 alfasayısal karakter | -
FTP'deki parola karakterlerinin sayısı | 64 alfasayısal karakter | -
NCP'deki yol adı karakterlerinin sayısı | 256 alfanumerik karakter | -
NCP'deki kullanıcı adı karakterlerinin sayısı | 128 alfasayısal karakter | -
NCP'deki parola karakterlerinin sayısı | 64 alfasayısal karakter | -
Aynı anda belirtebileceğiniz adres sayısı | 50 adres | Doğrudan girilen azami 50 hedef belirtebilirsiniz.
Gönderilebilir dosya boyutu | Dosya başına 2.000 MB | -