| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tarama Dosyası Dağıtımının Ana hatları

Bu bölüm, ağ dağıtım tarayıcısı kullanılarak tarama dosyalarının dağıtımı için temel işlemi açıklamaktadır.

1. Bu makine

   Tarama dosyalarını dağıtım sunucusuna gönderebilirsiniz.

2. Dağıtım Sunucusu

   Bu bilgisayarı dağıtım sunucusu olarak kullanmak için, ScanRouter dağıtım yazılımını, bilgisayara kurun.

   Bir tarama dosyasını aldıktan sonra dağıtım sunucusu, hedef için belirtilen ayara göre dosyanın dağıtımını yapar. Dağıtım ayarları aşağıdaki gibidir:

   - Dosyanın bir alt klasöre kaydedilmesi

   - Dosyanın e-posta ile dağıtımı

   - Dosyanın seçilen bir klasörde saklanması

   ScanRouter dağıtım yazılımına ilişkin ayrıntılar için, ScanRouter dağıtım yazılımı beraberinde verilen kılavuzlara bakın.

3. İstemci Bilgisayar

   Bir dosyanın istemci bilgisayardan nasıl kontrol edileceği dağıtım yöntemine göre değişir.

   Örneğin, bir dosyayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle kontrol edebilirsiniz:

   - DeskTopBinder işlevini, alt klasöre gönderilen bir dosyayı görmek için kullanın.

   - Dosyanın ekli olduğu e-postayı almak için e-posta yazılımı kullanın.

   - Kayıtlı dosyanın klasörüne gözatın