| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İki Orijinali Birleştir

Aynı boyut ve oryantasyondaki iki doküman ardışık olarak alındığında, bu işlevi açık hale getirmeniz durumunda, bunlar tek bir sayfaya yazdırılır. Bu kağıt konusunda ekonomik davranmanıza yardımcı olur.

- Bu işlev A5 boyutundan büyük dokümanlar ile birlikte çalışmamaktadır, B5 JIS, A4, 81/2"×11" or 81/2"×51/2". A5 , B5 JIS, A4, 81/2"×11" or 81/2"×51/2" boyutlu bir kağıt makineye yüklendiğinde, alınan dokümanın her bir sayfası, tek bir yaprak üzerine yazdırılır. A5, B5 JIS, A4, 81/2"×11" or 81/2"×51/2" boyutlu kağıt makineye yüklendiğinde, alınan dokümanın her bir sayfası, döndürülür ve tek bir yaprağa yazdırılır.

- Alınan bir dokümanın boyut ve oryantasyonuna uyan kağıt mevcut ise, İki Orijinali Birleştir işlevi kullanılamaz.

- İki Orijinali Birleştir ve 2 Taraflı Yazdırma işlevleri aynı anda seçildiği takdirde, 2 Taraflı Yazdırma önceliğe sahiptir ve İki Orijinali Birleştir iptal edilmiştir.

- İki A5 boyutlu doküman, yan yana bir A4 yaprağına yazdırılır.

- İki B5 JIS dokümanı, yan yana bir B4 JIS yaprağına yazdırılır.

- İki A4 boyutlu doküman, yan yana bir A3 yaprağına yazdırılır.

- İki 81/2"×51/2" doküman, yan yana 8 lik bir yaprağa yazdırılır1/2"×11".

- İki 81/2"×11" boyutlu doküman, yan yana 11"x17" boyutundaki yaprağa yazdırılır.

- Bu işlevi, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri ile (anahtar 10, bit 1) açabilir ya da kapatabilirsiniz. Varsayılan anahtar kapalıdır. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Bu işlev, Bellek Alımını kullanmaktadır.

- Parametre Ayarları