KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Eş zamanlı Kayıt ve Klasöre Tara işleviyle gönderme

Bu bölümde bir dosyanın nasıl saklanacağı ve eşzamanlı olarak Klasöre Tara işleviyle gönderileceği açıklanmıştır.

[Dosya Kayd.] tuşuna basın.

[HDD'ye Kydt + Gnder] seçeneğini mutlaka seçin.

[Kullanıcı Adı], [Dosya Adı] ve [Parola] gibi kayıtlı dosya bilgilerini belirleyin.

Ayrıntılar için bkz. "Kayıtlı Dosyanın Dosya Bilgilerini Belirleme".

[OK] tuşuna basın.

Dosyanın Klasöre Tara işleviyle gönderilmesi için gereken ayarı belirtin ve ardından dosyayı gönderin.

Bir dosyanın Klasöre Tara işleviyle gönderilmesine ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Klasöre Tara işlevini Kullanmada Temel Prosedür".

- Güvenlik ayarına bağlı olarak, [Erişim İzinleri], [Kullanıcı Adı] yerine görünebilir. [Erişim İzinleri] seçeneğinin belirlenmesine ilişkin ayrıntılar için, yöneticiye danışın.

- Klasöre Tara işleviyle kayıtlı dosyaları tekrar gönderebilirsiniz. Kayıtlı dosyaları tekrar göndermek için, dosyaları Kayıtlı Dosyaları Seçme ekranında seçebilirsiniz ve seçilenleri gönderebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Kayıtlı Dosya Gönderme".

- Kayıtlı dosyaya ilişkin Dosya Bilgisinin Belirlenmesi

- Klasöre Tara işlevini Kullanmada Temel Prosedür

- Kayıtlı bir dosyanın gönderilmesi