KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SADF Modu

SADF modunda, bir orijinal ADF'ye sayfa sayfa yerleştirilse bile her sayfa yerleştirildiğinde otomatik olarak beslenir.

[Özel Orijinal] öğesine basın.

[SADF] öğesine basın, daha sonra [OK] öğesine basın.

Orijinalin bir sayfasını yerleştirin ve daha sonra [Başlat] tuşuna basın.

Makine size başka bir orijinali yerleştirmeniz için talimat verdiğinde sonraki sayfayı yerleştirin.

İkinci ve sonraki sayfalar [Başlat] tuşuna basmaksızın otomatik olarak beslenecektir.

- [Yığın] yerine [SADF] öğesi ekrana geldiğinde Kullanıcı Araçları bölümündeki Yığına Geç altındaki SADF modunu seçin. Yığına Geç hakkında ayrıntılar için, bkz. "Giriş/Çıkış".

- Harmanla, Birleştir veya 1 Taraflı2 Taraflı işlev seçildiğinde, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- SADF modunda, bir orijinal bir önceki orijinal beslendikten sonra belirli bir zaman dahilinde yerleştirilmelidir. Bu süreyi, Kullanıcı Araçları bölümündeki SADF Otomatik Sıfırlama altında ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Giriş/Çıkış".

- Giriş / Çıkış