| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bölüm Ara Sayfalarının Yerleştirilmesi

Belirlenen sayfadan önce bölüm ara sayfası ekleyin.

- Yazdır

  Bölüm ara sayfalarının üstüne yazdırır. Dubleks yazdırma seçildiğinde, ara sayfalarının her iki yüzüne de yazdırılır.

- Boş

- Yazıcı sürücüsü kullanarak en fazla 20 konum atayabilirsiniz.

- Ara sayfa, kağıt grubuyla aynı boyut ve yönde olmalıdır.

- Kağıt grubu için kağıt besleme tepsisi olarak "Oto Tepsi Seçimi" ayarlanmış ise, kağıt tepsiden yönünde çıkacaktır. Bu yüzden, ara sayfa yönünde ayarlandığında, çıkan ara sayfanın ve grubun yönü farklı olacaktır.

- Doküman grubu ve ara sayfa için aynı kağıt besleme tepsisi ayarlanamaz.

- Yazdırma yöntemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardım.