KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Hedefe geçiş yolunun manuel olarak girilmesi

Hedef klasörü yolunu manuel olarak girebilirsiniz.

[Manuel Giriş] tuşuna basın.

[SMB] tuşuna basın.

Yol alanının sağ tarafındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

Yazılım klavyesi görüntülenir.

Klasör yolunu girin.

Aşağıdaki, klasör adının "user" ve bilgisayar adının "desk01": \\desk01\user olduğu bir yol örneğidir:

Bilgisayar adı yerine IPv4 adresini de kullanabilirsiniz.

[OK] tuşuna basın.

Hedef ayarına bağlı olarak istemci bilgisayara oturum açmak için kullanılan kullanıcı adını girin.

Yazılım tuşları klavyesini görüntülemek için kullanıcı adı alanının sağındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

Hedef ayarına bağlı olarak istemci bilgisayara oturum açmak için kullanılan parolayı girin.

Yazılım tuşları klavyesini görüntüleyerek parolayı girmek için [Manuel Giriş] tuşuna basın.

[Bağlantı Testi] tuşuna basın.

Belirtilen paylaşılan klasörün olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı testi gerçekleştirilir.

Bağlantı testi sonucunu kontrol edin ve ardından [Çıkış] tuşuna basın.

[OK] tuşuna basın.

- Klasöre erişim sağlamak için kimlik doğrulaması gerekiyorsa, oturum açma ekranı görünür. Kullanıcı adını ve parolayı girin.

- Yol adını, kullanıcı adını veya şifreyi girdikten sonra protokolü değiştirirseniz, bir onaylama mesajı görünür.

- 12 karakterden uzun paylaşılan klasör ve bilgisayar adları görüntülenemez.

- Girilen klasör yolunu değiştirmek için, hedef alanın solundaki [Düzenle] tuşuna basın. Doğru klasör yolunu girin ve ardından [OK] tuşuna basın.

- Bağlantı testi zaman alabilir.

- Bir bağlantı testi sırasında [İptal] tuşuna bastıktan hemen sonra [Bağlantı Testi] tuşuna basamayabilirsiniz.

- Bağlantı testi başarılı olsa bile, dosya için yazı izinleriniz veya yeterince boş sabit disk alanınız yoksa makine dosyayı aktaramayabilir.

- Hedef yolunu makinenin adres defterine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Seçili Hedef Yolunun Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Ekranda `“Belirtilen yol bulunamıyor. Lütfen ayarları kontrol edin.”` mesajı görünürse, bkz. Sorun Giderme.

- Seçili Geçiş Yolunun Adres Defterinde Seçili Hedefe Kaydedilmesi