KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# NCP klasörünün yerini manüel olarak belirleme

Bu bölümde NCP klasörünün yerinin manüel olarak nasıl belirleneceği açıklanmaktadır.

"Yol" altında [Değiştir] öğesine basın.

Klasörün bulunduğu yolu girin.

[OK] seçeneğine basın.

Yolun doğru ayarlandığını kontrol etmek için [Bağlantı Testi] öğesine basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

- "Bağlantı Tipi" öğesini [NDS] olarak ayarlarsanız ve NDS ağacı adı "ağaç", birim dahil bağlam adı "bağlam", birim adı "birim" ve klasör adı "klasör" ise yol "\\ağaç\birim. bağlam\klasör" olacaktır.

- "Bağlantı Tipi" öğesini [Bindery] olarak ayarlarsanız ve NetWare sunucu adı "sunucu", birim adı "birim" ve klasör adı "klasör" ise yol "\\sunucu\birim\klasör" olacaktır.

- 256 karaktere kadar bir yol girebilirsiniz.

- Bağlantı testi başarısız olursa ayarları kontrol edip yeniden deneyin.