| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Diğer durumlarda

Ağ yazıcısının IP adresi ile ana bilgisayar adını, yazdırma için kullanılan bilgisayarın ana bilgisayarlar dosyasına ekleyin. Ekleme metodları işletim sistemlerine bağlı olarak değişir.

1. Örnek olarak, not defteri dosyalarını kullanarak ana bilgisayarlar dosyasını açın.

   Ana bilgisayarlar dosyası aşağıdaki klasörde bulunur:

   `\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS`

   "\WINNT", Windows 2000/XP ile Windows Server 2003/2003 R2 için kurulum hedefi dizinidir.

2. Aşağıdaki formatı kullanarak ana bilgisayarlar dosyasına bir IPv4 veya IPv6 adresi ve ana bilgisayar adı ekleyin:

   `192.168.15.16 host # NP`

   "192.168.15.16", IPv4 adresidir, "host" yazıcının ana bilgisayar adı ve "#NP" ise yorumlar ile değiştirilir. Bu format için tek satır kullanarak "192.168.15.16" ile "host" arasına, "host" ile "#NP" arasına bir boşluk veya sekme ekleyin.

   `2001:DB::100 host # NP`

   "2001:DB::100", IPv6 adresidir, "host" yazıcının ana bilgisayar adı ve "#NP" ise yorumlar ile değiştirilir. Bu format için tek satır kullanarak "2001:DB::100" ile "host" arasına ve "host" ile "#NP" arasına bir boşluk veya sekme ekleyin.

3. Dosyayı kaydedin.

- IPv6 protokolü olan Windows Server 2003/2003 R2 altında bir ana bilgisayar adı kullanırken, harici bir DNS sunucu kullanarak ana bilgisayar adını belirleyin. Ana bilgisayar dosyası kullanılamaz.