| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Hedefe geçiş yolunun manuel olarak girilmesi

Hedef klasörü yolunu manuel olarak girebilirsiniz.

1. [Manuel Giriş] tuşuna basın.

2. [SMB] tuşuna basın.

3. Yol alanının sağ tarafındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

   Yazılım klavyesi görüntülenir.

4. Klasör yolunu girin.

   Aşağıdaki, klasör adının "user" ve bilgisayar adının "desk01": \\desk01\user olduğu bir yol örneğidir:

   Bilgisayar adı yerine IPv4 adresini de kullanabilirsiniz.

5. [OK] tuşuna basın.

6. Hedef ayarına bağlı olarak istemci bilgisayara oturum açmak için kullanılan kullanıcı adını girin.

   Yazılım tuşları klavyesini görüntülemek için kullanıcı adı alanının sağındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

7. Hedef ayarına bağlı olarak istemci bilgisayara oturum açmak için kullanılan parolayı girin.

   Yazılım tuşları klavyesini görüntüleyerek parolayı girmek için [Manuel Giriş] tuşuna basın.

8. [Bağlantı Testi] tuşuna basın.

   Belirtilen paylaşılan klasörün olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı testi gerçekleştirilir.

9. Bağlantı testi sonucunu kontrol edin ve ardından [Çıkış] tuşuna basın.

10. [OK] tuşuna basın.

    - Klasöre erişim sağlamak için kimlik doğrulaması gerekiyorsa, oturum açma ekranı görünür. Kullanıcı adını ve parolayı girin.

    - Yol adını, kullanıcı adını veya şifreyi girdikten sonra protokolü değiştirirseniz, bir onaylama mesajı görünür.

    - 12 karakterden uzun paylaşılan klasör ve bilgisayar adları görüntülenemez.

    - Girilen klasör yolunu değiştirmek için, hedef alanın solundaki [Düzenle] tuşuna basın. Doğru klasör yolunu girin ve ardından [OK] tuşuna basın.

    - Bağlantı testi zaman alabilir.

    - Bir bağlantı testi sırasında [İptal] tuşuna bastıktan hemen sonra [Bağlantı Testi] tuşuna basamayabilirsiniz.

    - Bağlantı testi başarılı olsa bile, dosya için yazı izinleriniz veya yeterince boş sabit disk alanınız yoksa makine dosyayı aktaramayabilir.

    - Hedef yolunu makinenin adres defterine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Seçili Hedef Yolunun Adres Defterine Kaydedilmesi".

    - Ekranda `"Belirtilen yol bulunamıyor. Lütfen ayarları kontrol edin."` mesajı görünürse, bkz. Sorun Giderme.

    - Seçili Geçiş Yolunun Adres Defterinde Seçili Hedefe Kaydedilmesi