| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Makinenizin Bakımı

Şaryo camı, tarama camı veya ADF bandı kirliyse, kopya temizliği azalabilir. Bu parçalar kirliyse temizleyin.

- Tiner veya benzen gibi kimyasal temizlik maddeleri veya organik çözücüler kullanmayın. Bu gibi maddeler makinenin içine girerse veya plastik parçaları eritirse, arıza meydana gelebilir.

- Bu kılavuzda temizlenmesi gerektiği açıkça belirtilmeyen parçaları temizleyin. Diğer parçalar, yalnızca servis temsilciniz tarafından temizlenmelidir.

Nasıl bakım yapılır

Makineyi temizleme: Makineyi yumuşak, kuru bir bezle silin. Bu işlem, kiri temizlemiyorsa, makineyi nemli ve iyice sıkılmış bir bezle silin. Nemli bez de kiri temizleyemiyorsa, orta derecede bir deterjan kullanmayı deneyin. Nemli bir bez kullandıktan sonra, nemi ortadan kaldırmak için makineyi kuru bir bezle silin.

İlgili konular

Şaryo Camını Temizleme
Şaryo Camı Kapağını Temizleme
Otomatik Doküman Besleyiciyi Temizleme
Toz Geçirmez Camı Temizleme