| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Zımba Ekleme

Bu bölüm, zımbaların değiştirilmesi gerektiğinde ne yapılacağını açıklamaktadır.

| Sonlandırıcı zımba ünitesini çekerken veya iterken ellerinizi kitapçık sonlandırıcı tepsisinden uzak tutun. Bunu yapmazsanız parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.

- Önerilenin dışında bir zımba kartuşu kullanıyorsanız, zımba arızası veya sıkışması meydana gelebilir.

- Üst üniteyi çekerek çıkartamıyorsanız, bu durum kartuşta zımba kaldığını gösterir. Tüm zımbaları kullanın ve ekleme yapmayın.

- Zımbalayıcıyı sonlandırıcı tipine göre yeniden doldurun. Emin değilseniz, tipini kontrol edin. Sonlandırıcı tipi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Ek".

- Ek

İlgili konular

Sonlandırıcı SR3010
Sonlandırıcı SR790
Kitapçık Sonlandırıcı SR3000
Kitapçık Sonlandırıcı SR3020
Kitapçık Sonlandırıcı SR3020
Sonlandırıcı SR3030