| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Genel Özellikler

Bu bölüm Genel Özellikler menüsünde Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri altında kullanıcı araçlarını tanımlar.

Varsayılan ayarlar koyu yazı tipinde gösterilir.

Otomatik Görüntü Yoğunluk Önceliği

Makine açıldığında, sıfırlandığında veya modlar silindiğinde, Otomatik Görüntü Yoğunluğunu "Açık" veya "Kapalı" olarak tanımlayabilirsiniz.

"Tam renkli: Fotoğraf" için varsayılan ayar Kapalıdır.

"Tam Renkli: Fotoğraf olmayan" için varsayılan ayar Kapalıdır.

"S&B: Fotoğraf" için varsayılan ayar Kapalıdır.

"S&B: Fotoğraf olmayan" için varsayılan ayar Açıktır.

Orijinal Tür Önceliği

Güç açıldıktan sonra veya modlar silindiğinde geçerli orijinal türünü seçebilirsiniz.

"Tam Renkli" için varsayılan ayar Yazı / Fotoğraftır.

"S&B" için varsayılan ayar Yazı / Fotoğraftır.

Orijinal Fotoğraf Türü Önceliği

"Orijinal Türü Önceliği"nde "Yazı / Fotoğraf" veya "Fotoğraf" seçeneğini seçtiğinizde, seçilen orijinal türünün ayarlarını değiştirebilirsiniz.

"Yazı / Fotoğraf" için varsayılan ayar Yazdırılmış Fotoğraftır.

"Fotoğraf" için varsayılan ayar Yazdırılmış Fotoğraftır.

Orijinal Tür Görüntüleme

Orijinal türlerinin ilk görüntüde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Varsayılan ayar Görüntüledir.

Eğer [Gizle]yi seçerseniz, ekran aşağıdaki gibidir.

Kağıt Göster

Mevcut kağıt kasetleri ve boyutlarının ilk görüntüde gösterilmesini seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar Görüntüledir.

Eğer [Gizle]yi seçerseniz, ekran aşağıdaki gibidir. Kağıt boyutlarını görüntülemek için [Otomatik Kağıt Seçimi]'ne basın.

Dubleks Modunda Orijinal Yön

İki taraflı kopyalar yaparken orijinal yönünü ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan ayar Üst Üstedir.

Dubleks Modunda Kopya Yönü

İki taraflı kopyalar yaparken kopya yönünü ayarlayın.

Varsayılan ayar Üst Üstedir.

Azami Kopya Miktarı

Azami kopya miktarı 1 ile 999 arasında tanımlanabilir.

Varsayılan ayar 999 sayfadır.

Otomatik Kaset Değiştirme

Eğer aynı boyut kağıdı iki veya daha fazla kasete yüklerseniz ilk kasetteki kağıt bittiğinde (Otomatik Kağıt Seçimi seçilmişse) makine otomatik olarak diğerine geçer. Bu işlev "Otomatik Kaset Değiştirme" olarak adlandırılır. Bu ayar, Otomatik Kaset Değiştirme kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Varsayılan ayar Görüntü Döndürmeyledir.

- Görüntü Döndürmeyle

  Otomatik Kaset Değiştirme işlevini kullanırken kopyalamak için kullanın.

- Görüntü Döndürmesiz

  Sadece aynı boyutta ve aynı yönde kağıdı iki veya daha fazla kasete yüklerseniz Otomatik Kaset Değiştirme ile kopyalar. Eğer kağıt aynı boyutta veya aynı yönde değilse, kopyalamaya ara verilir ve "Kağıt Yükle." mesajı görüntülenir.

- Kapalı

  Bir kasette kağıt biterse kopyalamaya ara verilir ve "Kağıt Yükle." mesajı görüntülenir.

Uyarı Sesi: Şaryo Camında Orijinal unutuldu

Kopyalamadan sonra orijinalleri unutursanız uyarı sesi (Tuş sesi) duyulur.

Varsayılan ayar Açıktır.

Eğer Genel Özellikler (Sistem Ayarları)'in Panel Tuş Sesi [Kapalı] ise, "Uyarı Sesi: Şaryo Camında Orijinal unutuldu"ya bağlı olmaksızın uyarı sesi duyulmaz.

İş Bitti Çağrısı

Kopyalama tamamlandığında ikazın ötüp ötmeyeceğini seçin.

Varsayılan ayar Açıktır.

Eğer Genel Özellikler (Sistem Ayarları)nın Panel Tuş Sesi [Açık] ise, kopyalamaya ara verilmesi, kağıt kasetinde kağıt bitmesi, veya kağıt sıkışması gibi nedenlerle işin tamamlanmadığını bildirmek için makine uyarı sesi öter.

İşlevi Özelleştir : Fotokopi

Kopyalama İşlevi tuşlarına altı taneye kadar sıkça kullanılan işlev atayabilirsiniz.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 1" için varsayılan ayar 1 taraflı 2 taraflı:ÜÜdür.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 2" için varsayılan ayar 2 taraflı 2 taraflıdır.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 3" için varsayılan ayar 1 taraflı 2 orijinali birleştirdir.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 4" için varsayılan ayar 1 taraflı 4 orijinali birleştirdir.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 5" için varsayılan ayar Kenar Boşluğu Oluşturdur.

"İşlevi Özelleştir: Fotokopi 6" için varsayılan ayar yapılmamıştır.

İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Saklama

Dokümanları taramak için sık kullanılan en fazla altı işlevi Doküman Sunucusunda Saklama tuşlarında atayabilirsiniz.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 1" için varsayılan ayar 2 Taraflı Orij. Üstten Üstedir.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 2" için varsayılan ayar 1 taraflı 2 orijinali birleştirdir.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 3" için varsayılan ayar 1 taraflı 4 orijinali birleştirdir.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 4" için varsayılan ayar 1 taraflı 8 orijinali birleştirdir.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 5" için varsayılan ayar Kenar Boşluğu Oluşturdur.

"İşlevi Özelleştir: Dok. Sunucusunda Sakla 6" için varsayılan ayar yapılmamıştır.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim

- Genel Özellikler