РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Форматы, которые могут быть распознаны функцией Автовыбор бумаги

В этом разделе указаны форматы, атоматически распознаваемые стеклом экспонирования и АПД.

Тип 1 и 2

Формат | A3 | B4 JIS | A4 | B5 JIS | A5 | A5 | 11 × 17 | 81/2 × 11 | 81/2 × 13
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Размещение оригинала
Стекло экспонирования | *1 | *1 | *1, *2 | *1 | *1 | ×*1, *3 | × | ×*2 | *6
Реверсивный АПД |  |  |  |  |  |  | *4 | *5 | *6

: Распознаваемый формат ×: Нераспознаваемый формат

*1 Для переключения определяемых форматов с этих форматов на 8K и 16K обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*2 По умолчанию A4. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с А4 на 81/2 × 11, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*3 Чтобы сделать формат A5 распознаваемым, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*4 По умолчанию установлено 11 × 17. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 11 х 17 на 8К, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*5 По умолчанию 81/2 × 11. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 11 на 16K, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*6 По умолчанию 81/2 × 13. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 13 на 81/4 × 13 или 8 × 13, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

Тип 3 и 4

Формат | A3 | B4 JIS | A4 | B5 JIS | A5 | A5 | B6 JIS | 11 × 17 | 81/2 × 11 | 81/2 × 13
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Размещение оригинала
Стекло экспонирования | *1 | *1 | *1, *2 | *1 | *1 | ×*1, *3 | × | × | ×*2 | *6
АПД |  |  |  |  |  |  |  | *4 | *5 | *6

: Распознаваемый формат ×: Нераспознаваемый формат

*1 Для переключения определяемых форматов с этих форматов на 8K и 16K обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*2 По умолчанию A4. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с А4 на 81/2 × 11, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*3 Чтобы сделать формат A5 распознаваемым, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

*4 По умолчанию установлено 11 × 17. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 11 х 17 на 8К, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*5 По умолчанию 81/2 × 11. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 11 на 16K, свяжитесь с представителем сервисной службы.

*6 По умолчанию 81/2 × 13. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 81/2 × 13 на 81/4 × 13 или 8 × 13, обратитесь к представителю по сервисному обслуживанию.

Стекло экспонирования

АПД

- Чтобы копировать оригиналы нестандартных размеров, необходимо указывать их формат. В противном случае изображение может копироваться некорректно. Подробнее см. раздел "Нестандартные форматы".

- Нестандартные форматы

См. также

Труднораспознаваемые форматы