РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Маршрутизация принятых документов с SUB-кодом

Этот аппарат может маршрутизировать полученные документы с использованием SUB-кодов.

При получении документа его SUB-код сравнивается с SUB-кодами, запрограммированными в персональных ячейках, и при обнаружении соответствия документ маршрутизируется адресату, SUB-код которого указан.

- Необходимо заранее установить параметр Персональная ячейка и зарегистрировать адрес доставки. Персональные ячейки можно запрограммировать с помощью функции “Настройка ячейки” в меню Функции факса. Для получения подробной информации о способе программирования см. раздел “Настройки ячейки”.

- Эта функция недоступна, если в качестве получателя документов вы выбрали сервер сетевой доставки. Используйте пункт Получение факса передача файла меню Параметры системы для настройки доставки полученных документов. Для получения подробной информации о параметре Получение факса передача файла см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Если указанный адресат является адресом электронной почты, полученный документ направляется этому адресату в виде сообщения электронной почты.

- В качестве получателя нельзя задать группу.

- Можно направлять документы, полученные с любого факсимильного аппарата, вне зависимости от его производителя.

- Настройки ячейки