РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Разделение страницы и уменьшение по длине

Если длина принятого документа превышает длину бумаги, загруженной в аппарат, то каждую из страниц документа можно разделить для печати на нескольких страницах или уменьшить для печати на одном листе.

Например, данная функция разделит документ на части, если его длина превышает длину бумаги на 20 мм (0,79 дюйма) и более. Если превышение по длине меньше 20 мм (0,79 дюйма), изображение будет уменьшено. При разделении документа аппарат вставляет символ "звездочка" () в позицию разделения, а область разделения длиной примерно 10 мм (0,39 дюйма) дублируется вверху второго листа.

- Специалист по сервисному обслуживанию может настроить следующие параметры данной функции:

  - Уменьшение

  - Печать разделительного символа

  - Дублирование изображения в позиции разделения

  - Длина дублируемого участка распечатки

  - Линия раздела

- Можно настраивать длину дублируемого участка и длину уменьшения в следующих пределах:

  - Длина дублируемого участка распечатки: 4 мм (0,16 дюйма), 10 мм (0,39 дюйма), 15 мм (0,59 дюйма)

  - Линия раздела: 5 - 155 мм (с шагом 5 мм)/0,2 - 6,1 дюйма (с шагом 0,2 дюйма)