| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Пакет, ПАПД

В этом разделе поясняются параметры, которые необходимо настроить для сканирования большого объема оригиналов несколькими партиями и отправки общего задания для всего пакета.

Пакет

При выборе параметра [Пакет] сканирование начинается сразу же, как только вы помещаете дополнительные оригиналы и нажимаете клавишу [Пуск]. После сканирования всех оригиналов нажмите клавишу []. При выборе опции [Пакет], независимо от стандартных настроек, аппарат ждет до размещения дополнительных оригиналов.

ПАПД

При выборе опции [ПАПД] сканирование начинается, как только в АПД будут помещены дополнительные оригиналы. Выберите в опции [Время для следующего оригинала] меню [Функции скан.] операцию, которую аппарат может выполнить во время ожидания дополнительных оригиналов. Для получения подробной информации о параметре [Время для следующего оригинала] см. "Настройки сканирования".

1. Нажмите [Тип подачи ориг.].

2. Выберите [Пакет] или [ПАПД].

3. Нажмите [OK].

- При выборе опции [ПАПД] сканирование начинается, как только в АПД будут помещены дополнительные оригиналы. Однако, чтобы запустить сканирование дополнительных оригиналов, в следующих случаях необходимо нажать клавишу [Пуск].

  - После сканирования дополнительных оригиналов со стекла экспонирования

  - После смены настроек при ожидании дополнительных оригиналов

  - После открывания/закрывания АПД

- Для получения подробной информации о процедурах см. "Сканирование множественных страниц оригиналов как одного файла".

- Настройки сканирования

- Сканирование множественных страниц как один файл