| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Несколько оригиналов, содержащих односторонние и двухсторонние страницы

В данном разделе описываются настройки переключения между [Одностор.ориг.] и [Двустор.ориг.] при сканировании нескольких оригиналов, содержащих односторонние и двусторонние страницы.

Выберите [Смеш.1 & 2 сторон.]. Затем, после размещения дополнительных оригиналов, переключите между [1 ст.ориг.] и [2 ст.ориг.], после чего начните сканирование.

1. Нажмите [Тип подачи ориг.].

2. Выберите либо [Пакет] либо [ПАПД].

   Если вы будете сканировать несколько оригиналов несколько раз, вы должны указать эту настройку заранее. Для получения дополнительной информации см. раздел "Пакет, ПАПД".

3. В области [Настр. ориг.] выберите [Смеш.1 & 2 сторон.].

4. Нажмите [OK].

- Можно одновременно выбрать [Смеш.1 & 2 сторон.] и [Делить]. Но приоритет имеет функция, выбранная последней.

- Чтобы изменить настройки сканирования для дополнительных оригиналов на [Одностор.ориг.], после сканирования одной стороны последней страницы пакета двусторонних оригиналов нажмите [Измените настройки], а затем нажмите [Одностор.ориг.].

- Односторонние и двусторонние оригиналы обычно выводятся в различные лотки. Однако, если выбрать [Смеш.1 & 2 сторон.], все оригиналы будут выводиться нижней стороной вверх (перевернутыми) в один лоток. Это позволит проверить порядок сканирования оригиналов, независимо от того, являются они односторонними или двусторонними.

- Пакет, ПАПД

- Сканирование множественных страниц как один файл