| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Размер сканирования

Выберите размер оригинала, который должен быть отсканирован.

[Автоопр.]

Производится сканирование размеров оригинала с использованием функции автоматического определения размера.

[Ориг.разн.форм.]

Выберите [Ориг.разн.форм.] для сканирования набора оригиналов разной длины.

Оригиналы сканируются АПД, и длина каждого определяется автоматически.

[Нест.разм.]

Нажмите [Нест.разм.] для сканирования оригиналов, чьи размеры не совпадают со стандартным шаблоном, или для сканирования только части оригинала.

Длину и ширину оригиналов можно указывать в мм или дюймах.

Размер шаблона

Выберите формат шаблона для сканирования оригиналов в указанном формате независимо от фактического формата установленных оригиналов.

Можно указать следующие форматы шаблонов:

A3, A4, A4, A5, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 51/2 × 81/2

- Одновременный выбор параметра [Ориг.разн.форм.] и параметра [Стереть границу] уменьшает скорость сканирования.

- Можно ввести 140 мм (5,5 дюймов) или больше в поле Размер оригинала (X1 и Y1) в меню [Нест. разм.].

- Если размер оригинала, установленного в АПД, не может быть определен автоматически, оригинал может быть отсканирован с другим размером. Для дополнительной информации о формате бумаги, которая не может быть определена автоматически при установке в АПД, см. раздел "Технические характеристики"

- Характеристики

См. также

Соотношение оригиналов разного формата и размера сканирования
Сканирование всего оригинала нестандартного размера
Процедура настройки нестандартного размера при сканировании части оригинала