РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Изменение связанных функциональных клавиш

Доступ к расширенным функциям можно осуществлять с помощью связанных с ними функциональных клавиш. Для изменения расширенных функций, связанных с функциональными клавишами, применяется следующая процедура.

В зависимости от типа расширенных функций клавиши могут быть привязаны следующим образом:

Расширенные функции типа J *1

Расширенным функциям типа J *1 назначена одна функциональная клавиша. Даже если установлено несколько расширенных функций типа J *1, назначить им отдельные функциональные клавиши невозможно.

Если установлено несколько расширенных функций типа J *1, для них можно определить приоритет активизации. Для получения сведений см. раздел "Определение приоритета".

Расширенные функции типа C *2

Если установлено несколько расширенных функций типа C *2, каждой из них можно назначить функциональную клавишу.

*1 Версия языка Java приложений встроенной программной архитектуры

*2 Версия языка C приложений встроенной программной архитектуры

Отображение меню "Конфигурация" в приложении Web Image Monitor.

В окне "Настр.дополн.функций" щелкните [Изменить размещение].

Справа от списка, в столбце "Связ.с" отображаются текущие назначенные функциональные клавиши.

Для получения дополнительных сведений об элементах, расположенных на вкладке Изменить размещение, см. раздел "Окно Изменить размещение".

Выберите расширенную функцию, для которой следует изменить назначенную функциональную клавишу. Выделите ее с помощью графы "Выбор".

Щелкните [Изменить размещение].

Отображается окно изменения назначенных функциональных клавиш.

Выделите функциональную клавишу, которую следует назначить, из элементов "Новый:".

Нажмите [OK].

При нажатии кнопки "Отмена" снова отображается окно Изменить размещение, и изменения в назначении функциональных клавиш не применяются.

Если только что назначена функциональная клавиша [Другие функции], с которой уже связаны другие расширенные функции, отображается окно для изменения их порядка. Перейдите к шагу 7.

Если назначенная функциональная клавиша не является клавишей [Другие функции], изменения в назначении функциональных клавиш применяются, и снова отображается окно Изменить размещение. Перейдите к шагу 9.

Выделите щелчком расширенную функцию, порядок которой следует изменить, и переместите ее с помощью кнопок [Верх], [Вверх], [Вниз] и [Нижнее].

Заданный здесь порядок отображается в окне "Другие функции", которое отображается при переключении между расширенными функциями. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству по настройке расширенных функций на устройстве.

Нажмите [OK].

Снова открывается экран Изменить размещение.

Убедитесь, что измененная назначенная клавиша отображается в столбце "Связ.с", и щелкните [Назад].

- Для работы с функцией [Изменить размещение] необходимо войти в систему в качестве администратора. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Вход в систему в качестве администратора".

- Если на операционной панели устройств имеется клавиша [Зарегистр.Программа], расширенные функции можно назначить ей.

- Если установлено несколько расширенных функций, для различных типов расширенных функций пользуйтесь клавишей [Зарегистр.Программа].

- Невозможно выбрать расширенные функции, для которых не требуется связанной функциональной клавиши или которым нельзя назначить функциональную клавишу.

- Количество и названия функциональных клавиш определяются используемой моделью устройства.

- Изменения в назначении клавиш применяются после перезагрузки устройства (выключите аппарат с помощью основного выключателя питания, затем снова включите).

- Окно "Изменить размещение"

- Вход в систему в качестве администратора

- Определение приоритета

- Отображение операционного экрана