| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать информации о факсах с помощью Web-браузера

Позволяет печатать принятые факсимильные документы, хранящиеся на этом аппарате.

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите в качестве адреса "http://(адрес IPv4, IPv6 или имя этого аппарата)/".

   Появится первая страница приложения Web Image Monitor.

3. В левой панели щелкните [Файл, полученный по факсу].

   Откроется список принятых факсимильных документов.

4. Установите флажок для факсимильного документа, который требуется напечатать.

   При просмотре списка факсимильных документов выберите отображение эскизов, значков или подробное отображение. Щелкните , или .

5. Щелкните [Печ.].

6. Щелкните [Печ.].

   Для отмены печати нажмите [Отмена] до нажатия кнопки [Печ.].

7. Щелкните [OK].

   Экран вернется к шагу 5.

8. Закройте веб-браузер.

- Можно изменить очередь печати нескольких выбранных документов. Также возможна распечатка документов с двух сторон бумаги. Подробную информацию см. в справке по приложению Web Image Monitor.