| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование на бумагу нестандартного формата

Выполняется копирование на бумагу нестандартного формата из обходного лотка.

1. Откройте обходной лоток и вставьте бумагу лицевой стороной вниз так, чтобы послышался звуковой сигнал.

2. Установите направляющие бумаги по формату бумаги.

3. Нажмите кнопку [Обходн.], а затем кнопку [].

4. Нажмите на кнопку [Размер бумаги].

5. Нажмите кнопку [Нест.размер].

6. Введите ширину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

7. Введите длину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

8. Дважды нажмите [OK].

9. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на желаемом параметре и введите новое значение.

- Можно зарегистрировать несколько пользовательских размеров. Для получения дополнительной информации см. раздел "Регистрация нестандартного формата". Вы также сможете вызывать зарегистрированный нестандартный размер бумаги. Для получения подробной информации см. “Вызов зарегистрированного нестандартного размера”.

- Регистрация нестандартного формата

- Вызов сохраненного нестандартного формата

См. также

Регистрация нестандартного формата
Вызов сохраненного нестандартного формата