| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Энергосбережение

В данном разделе приведена информация об использовании функций энергосбережения.

В данном устройстве имеются следующие функции энергосбережения.

Энергосбережение

Если устройство не используется в течение определенного времени после выполнения операции или при нажатии клавиши [Энергосбережение], экран гаснет, и устройство переходит в режим энергосбережения. При повторном нажатии клавиши [Энергосбережение] устройство возвращается в состояние готовности. В режиме энергосбережения устройство потребляет меньше электроэнергии.

Можно изменить промежуток времени перед переходом устройства в режим энергосбережения: после завершения копирования или после последней операции в Таймер откл.панели.

Экономичный режим

Если устройство не используется в течение определенного времени, оно автоматически снижает свое энергопотребление. При нажатии клавиши [Энергосбережение] устройство возвращается в состояние готовности.

Вы можете изменить промежуток времени, по окончании которого устройство будет переключаться в режим пониженного потребления энергии, исопльзуя параметр Таймер энергосбережения.

Автоматическое отключение

Если устройство остается выключенным в течение заданного периода, оно автоматически переключится в тот же режим малого энергопотребления, в который оно переключается при нажатии выключателя (индикатор не горит). Данная функция называется «автоматическим выключением».

Время автоматического выключения может быть изменено в Таймер автооткл..

- См. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Функции энергосбережения, пониженного потребления энергии и автоматического отключения не работают в следующих случаях:

  - при появлении предупреждающего сообщения

  - при появлении сообщения о вызове службы сервиса

  - при замятии бумаги

  - при открытой крышке

  - при появлении сообщения `"Добавьте тонер"`

  - в процессе добавления тонера

  - при отображении экрана Инструм.польз./Счетчик/Запрос

  - во время фиксированного прогрева

  - в процессе обработки данных

  - в том случае, если во время печати были приостановлены какие-либо операции

  - при использовании функции набора без снятия трубки;

  - во время регистрации получателя в списке адресов или в списке группового набора;

  - при включенном или мигающем индикаторе "Ввод данных"

  - когда появляется экран с документом, сохраненным с использованием функции принтера. (Аппарат переключается в энергосберегающий режим в этом случае.)

  - при отображении экрана пробной печати, экрана заблокированной печати, удержанной печати или сохраненной печати

  - во время работы внутреннего охлаждающего вентилятора