| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Основная процедура при использовании сканирования в папку

Этот раздел описывает основную процедуру, связанную с использованием сканирования в папку.

- Перед выполнением этой процедуры см. раздел “Подготовка для отправки путем сканирования в папку” и проверьте сведения компьютера-адресата. См. руководство по управлению сетью и системным параметрам, и зарегистрируйте адрес компьютера-адресата в адресной книги.

1. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

   Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

2. Если отображается окно сканера сетевой доставки или отправки по электронной почте, переключитесь на окно сканирования в папку.

   Подробнее см. в разделе "Переключение на окно сканирования в папку".

3. Установите оригиналы.

4. При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

   Для получения подробной информации см. раздел "Различные параметры сканирования".

5. При необходимости укажите плотность сканирования.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

6. При необходимости нажмите на клавишу [Тип подачи ориг.], чтобы указать настройки, например, ориентацию оригинала.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

7. При необходимости нажмите на клавишу [Отпр. Имя файла/Тип], чтобы указать настройки, например, формат и имя файла.

   Для получения подробной информации см. "Указание типа и имени файла".

8. Укажите адресата.

   Допускается указание нескольких адресатов.

   Подробнее см. в разделе "Указание сканирования в папки-получатели".

9. Нажмите клавишу [Пуск].

- Если вы выбрали более одного адресата, вы можете нажать на клавишу [] или [ рядом с полем адресата, чтобы прокрутить список адресатов.

- Чтобы отменить выбранного адресата, нажмите [] или [] для отображения адресата в поле адресатов, а затем нажмите клавишу [Сброс/Стоп]. Чтобы отменить адресата, выбранного из списка адресатов, нажмите его еще раз.

- Если перед нажатием на клавишу [Пуск] была нажата клавиша [Проверить режимы], исходное окно сканера переключается на окно проверки режимов. Вы можете использовать окно проверки режимов для проверки настроек, например, адресатов. Для получения подробной информации см. раздел "Проверить режимы".

- Если вы нажимаете на [Пред.], а затем запускаете сканирование, в то время как поле [Пред.] выделено на экране, появляется окно просмотра. Это окно можно использовать для контроля сканирования оригиналов и используемых настроек сканирования. После проверки предварительного просмотра можно указать, следует ли отправлять файл. Для получения подробной информации см. раздел "Предварительный просмотр".

- Для отмены сканирования нажмите на клавишу [Сброс/Стоп].

- Можно также одновременно выполнять сохранение файла и его отправку сканированием в папку. Для получения подробной информации см."Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку".

- После отправки отсканированных файлов поля адресата и имени файла автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию этих полей, обратитесь к местному дилеру.

- Подготовка к отправке путем сканирования в папку

- Переключение на окно сканирования в папку

- Различные установки сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Указание типа и имени файла

- Указание адресатов сканирования в папку

- Проверить режимы

- Предварительный просмотр

- Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку