| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Размещение оригиналов на стекле экспонирования

Поместите оригиналы на стекло экспонирования.

- Не пытайтесь с силой поднять АПД. В противном случае крышка устройства АПД может открыться или сломаться.

1. Поднимите крышку стекла экспонирования или АПД.

   Приподнимайте устройство АПД не менее чем на 30 градусов. В противном случае размер оригинала может быть определен неправильно.

2. Установите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Размещайте оригинал впритык к левому дальнему углу.

   Начните с первой копируемой страницы.

   1. Метка расположения

3. Опустите крышку стекла экспонирования или устройства автоподачи документов.

- Когда вы размещаете плотную книгу или трехмерный оригинал на стекле экспонирования и опускаете АПД, задняя сторона АПД поднимается для приема оригинала. Держите руки подальше от петлей на задней стороне АПД при его закрытии.

- Для получения дополнительных сведений об указании формата оригинала см. раздел "Указание форматов оригинала".

- При установке функций Сортиров., Объедин. или 1стр. 2стр. нажмите кнопку [] после сканирования всех оригиналов.

- Установка форматов оригинала