| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка регистрации цвета

После перемещения аппарата или после последовательной печати в течение определенного времени может произойти смещение регистрации. Выполнив настройку регистрации цвета, можно поддерживать оптимальные результаты печати.

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

2. Нажмите [Обслуживание].

3. Нажмите [Регистрация цвета].

4. Нажмите [OK].

   Автоматическая регистрация цвета занимает около 50 секунд. Когда она будет завершена, дисплей вернется в меню регистрации цвета.

5. После выполнения всех настроек нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

   Появляется начальный экран.