РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Програм./изменение спец. отправителей

В этом разделе описывается порядок программирования и изменения Специальных отправителей.

Нажмите на [Функции факса].

Нажмите на [Уст.прием.].

Нажмите на [Запрограммир. спец. отправителя].

Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

Выберите отправителя для программирования или изменения.

Для программирования нового отправителя нажмите на [Не задано].

Введите новое имя отправителя, а затем нажмите на [ОК].

Введите имя адресата, используя Свое имя или Свой факс. №.

Нажмите на [Полное согл.] или [Частичн. согл.].

Выберите номер элемента для программирования.

Вы должны выбрать только тот элемент, который вы хотите запрограммировать

Чтобы отменить настройки, нажмите [Отмена]. Экран вернется к шагу 5.

Нажмите [OK].

Программирование Специального отправителя закончено.

Для программирования другого отправителя повторите процедуру с шага 5.

Нажмите [Выход].

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Для указания авторизованного приема см. "Авторизованный прием для отправителя".

- Для указания Объема печати принятого файла см. "Объем печати принятого файла для отправителя".

- Для указания Переадресации см. "Переадресация для отправителя".

- Для указания 2-сторонней печати см. "2-сторонняя печать для отправителя".

- Для указания Блокировки памяти см. "Блокировка памяти для отправителя".

- Для указания лотка для бумаги см. "Лоток для бумаги для отправителя".

- Авториз.передача для отправ.

- Объем печати принятого файла для отправителя

- Возврат отпр.

- Печать 2-стор. отправ.

- Блокировка памяти для отправителя

- Лоток отправ.