РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# dhcp6

Используйте команду "dhcp6", чтобы отобразить или настроить параметры DHCPv6.

Просмотр настроек

С помощью следующей команды отображаются настройки DHCPv6.

`msh> dhcp6`

Отображение и настройка DHCPv6-lite

`msh> dhcp6 "interface_name" lite {on|off}`

Просмотр и выполнение настроек выбора адреса сервера DNS (полученного от сервера dhcpv6/указанное пользователем значение)

`msh> dhcp6 dnsaddr {dhcp|static}`

Отображение и удаление DUID (уникальный идентификатор DHCP)

`msh> dhcp6 duid clear`

Просмотр и выполнение настроек времени, необходимого для повторного получения параметра, полученного от dhcpv6

`msh> dhcp6 option lifetime [0-65535]`

- Можно ввести значение от 0 до 65535 минут.

- По умолчанию 60 минут.

- Если указать значение 0, повторно получить значение не удастся.