РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Windows 7 - USB

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Если драйвер принтера уже загружен и включена функция "plug-and-play", в окне [Устройства и принтеры] появится значек подключенного к USB порту аппарата.

Если драйвер принтера еще не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" аппарата для установки драйвера с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Убедитесь, что питание аппарата выключено.

Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Надежно присоедините кабель USB.

Включите питание аппарата.

Нажмите [Устройства и принтеры] в меню [Пуск].

Откроется окно [Устройства и принтеры].

В меню [Не задано], дважды щелкните название аппарата, драйвер которого требуется установить.

Щелкните вкладку [Оборудование] в диалоговом окне "Свойства принтера".

Выберите имя аппарата, драйвер которого требуется установить, затем нажмите [Свойства].

Нажмите [Изменить параметры].

Щелкните вкладку [Драйвер].

Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Закрыть].

Щелкните [Обновить драйвер...].

Нажмите [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере].

Нажмите [Обзор] для выбора местоположения драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Нажмите [Далее].

Если при установке появится сообщение [Windows не может проверить поставщика программного обеспечения], нажмите кнопку [Продолжить установку драйвера].

Щелкните [Закрыть].

Если инсталляция была успешной, то значок принтера, соединенного с портом "USB001", добавляется в окно [Устройства и принтеры].

- Для выключения автозапуска, при вставлении компакт-диска в дисковод нажмите клавишу "Shift" слева и держите ее нажатой до тех пор, пока компьютер не закончит чтение с компакт-диска.

- Цифра после "USB" варьируется в зависимости от числа присоединенных принтеров.