| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Содержание страницы конфигурации

В данном разделе описывается страница конфигурации.

Систем.рук-во

- Номер аппарата

  Серийный номер, присвоенный системной плате изготовителем.

- Общ.память

  Отображает общий объем установленной в аппарате памяти (SDRAM).

- Счетчик общ.

  Отображает общее количество страниц, напечатанных аппаратом по настоящее время.

- Прогр.версия

  - Принтер

    Отображает номер версии системного микропрограммного обеспечения.

  - Система

    Отображает номер версии системного микропрограммного обеспечения.

  - Проектир.

    Отображает номер версии процессора аппарата.

  - LCDC

    Номер версии дисплея на панели управления.

  - NIB

    Номер версии сетевого интерфейса.

- Связь с устройством

  Этот пункт(ы) отображается, если установлено дополнительное устройство(а).

- HDD: Шрифт/Макрос Скачать

  Используется для отображения емкости жесткого диска.

- Язык принтера

  Номер версии языка драйвера принтера.

- Подключ.оборудов.

  Используется для отображения установленного дополнительного оборудования.

- Состоян.потребл.

  Показывает состояние питания.

Ввод бумаги

Используется для отображения параметров, заданных в меню "Парам.лот.для бум".

Тех.обслуж.

Используется для отображения параметров, заданных в меню "Обслуживание".

Система

Используется для отображения параметров, заданных в меню "Система".

Меню PCL

Используется для отображения параметров, заданных в меню "PCL Меню".

Меню PS

Используется для отображения параметров, заданных в меню "PS Меню".

Меню PDF

Используется для отображения параметров, заданных в меню "PDF Меню".

Интерфейс хост-компьютера

Используется для отображения параметров, заданных в меню "Интерф.хоста".

Если в сети используется протокол DHCP, на странице конфигурации в скобках указывается фактический IPv4-адрес, маска подсети и адрес шлюза.

Информац.интерф.

Используется для отображения информации об интерфейсах.