РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Установка сертификата устройства

Войдите в Web Image Monitor в режиме администратора.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В разделе "Безопасность" щелкните [Сертификат устройства].

Щелкните[Сертификат 2] в окне "Сертификат устройства", затем щелкните [Запрос].

На странице "Информация о сертификате" введите соответствующее "Общее имя" и "Код страны", а затем нажмите на [OK].

Появится сообщение `“Обновление...”`. Подождите около 2 минут, а затем щелкните на [OK].

Нажмите [Подробно] в виде значка блокнота в окне "Сертификат устройства" для "Запрашивается").

Выберите все, затем скопируйте весь текст "Текст для запрошенного сертификата", который отображается в окне "Статус сертификата".

Зарегистрируйтесь на сервере центра сертификации, а затем получите подписанный сертификат CA, используя текст, скопированный в окне "Текст для запрошенного сертификата".

Способ получения сертификата зависит от среды, которую хотите использовать.

Щелкните [Сертификат 2] в окне "Сертификат устройства", затем щелкните [Установить].

Используя текстовый редактор, откройте сертификат, подписанный центром сертификации, загруженный на шаге 9, а затем скопируйте весь текст.

В окне "Введите "Запрос сертификата"" вставьте весь текст, скопированный в сертификате, подписанном центром сертификации.

Щелкните [OK].

Появится сообщение `“Обновление...”`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

Убедитесь в том, что "Сертификат устройства" отображается как "Установлен".

Щелкните [Сертификат 2] в "Сертификация", затем щелкните [OK].

Щелкните [Завершение сеанса].

Выйдите из Web Image Monitor.

- При запросе двух сертификатов одновременно центр сертификации может не отображать один из сертификатов. Щелкните [Отменить запрос], чтобы отменить запрос.

- Можно выбрать [Сертификат 1-4] в окне "Сертификат устройства". Помните о том, что при выборе [Сертификат 1] в окне "Сертификат устройства" необходимо выбрать "Сертификат 1" в выпадающем меню "IEEE 802.1X(WPA/WPA2)" в окне "Сертификация".

- Щелкните [Отменить запрос] для отмены запроса на сертификат сервера.

- Если появляется сообщение "Не найдено" после щелчка [OK] в действиях 6 и 14, подождите около двух минут и затем щелкните [Обновить].