| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# PCL Меню

В данном разделе содержится описание инструментов пользователя в меню PCL Меню раздела Функц.принт..

Ориентация

Позволяет определить ориентацию страницы.

По умолчанию: [Книжная]

линии формы

Позволяет установить количество строк на странице.

Можно указать число строк в диапазоне от 5 до 128 с шагом 1.

Значение по умолчанию:

- (в основном Европа и Азия)

  "64" строки

- (в основном Северная Америка)

  "60" строк

спис.шрифтов

Позволяет установить место сохранения шрифта по умолчанию.

По умолчанию: [Собствен.]

[Оперативная память], [Жесткий диск] и [SD] можно выбрать только в том случае, если шрифты были загружены в аппарат.

Номер шрифта

Позволяет установить идентификатор для используемого шрифта по умолчанию.

- Если значение [Собствен.] выбрано в меню [Спис.шрифтов]:

  Можно указать номер шрифта в диапазоне от 0 до 63 с шагом 1.

  По умолчанию: "0"

- Если пункт [Оперативная память], [Жесткий диск] или [SD] выбран в меню [Спис.шрифтов]:

  Можно указать номер шрифта в диапазоне от 1 до количества шрифтов, хранящихся на аппарате.

  По умолчанию: "1"

Размер точки

Позволяет установить размер в пунктах, используемый для выбранного шрифта.

Можно указать несколько размеров кегля в диапазоне от 4,00 до 999,75 с шагом 0,25.

Этот параметр действует только для шрифтов с переменным межсимвольным интервалом.

По умолчанию: "12,00" точек

перф.шрифт

Позволяет установить число символов на дюйм для выбранного шрифта.

Можно указать число символов на дюйм в диапазоне от 0,44 до 99,99 с шагом 0,01.

Этот параметр действует только для шрифтов с постоянным межсимвольным интервалом.

По умолчанию: "10,00" питчей

установка симв.

Укажите набор символов для выбранного шрифта. Доступны следующие варианты.

- Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, PC-1004, Win L1, Win L2, Win L5, Win Baltic, Desktop, PS Text, MS Publ, Math-8, PS Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, UCS-2, PC-864, Arabic-8, WIN-Arabic, PC-866, PC-866U, ISO-Cyrillic, WIN-Cyrillic, PC-851, Greek-8, ISO-Greek, PC8-Greek, WIN-Greek, PC-862, Hebrew 7, Hebrew 8, ISO-Hebrew

По умолчанию: [PC-8]

Источник шрифта

Позволяет выбрать тип для шрифта courier.

По умолчанию: [Обычная]

Увелич. шир. A4

Область печати можно увеличить (при печати на бумаге формата А4 с помощью PCL).

По умолчанию: [Выкл.]

Если выбрано значение [Вкл.], будет использована ширина 81/2 дюйма.

Совм. CR с LF-ВКПС

Если выбрано значение [Вкл.], к каждой команде перевода строки добавляется команда перевода каретки: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

По умолчанию: [Выкл.]

Разрешение

Позволяет установить разрешение печати в точках на дюйм.

По умолчанию: [600 т/д (Быстро)]

- Для изменения настроек по умолчанию см. раздел "Доступ к меню "Инструменты пользователя"".

- Доступ к инструментам пользователя