РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Финишер-брошюровщик SR 3020 и финишер SR 3030

В этом разделе описывается порядок удаления отходов дырокола из финишера-брошюровщика SR 3020 и финишера SR 3030.

Откройте переднюю крышку финишера.

Аккуратно извлеките приемник отходов бумаги и затем удалите отходы перфорирования.

Установите емкость для отходов дырокола на место.

Закройте переднюю крышку финишера.

Сообщение `“Приемник дырокола заполнен.”` исчезнет.