| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка лотка для бумаги малого формата

В данном разделе приводится описание установки лотка для бумаги небольшого формата.

Чтобы использовать лоток для бумаги малого формата, установите его в лоток 2 или нижние лотки для бумаги. В нижеследующем примере лоток для бумаги малого формата установлен в лоток 2.

- Лоток для бумаги малого формата не может автоматически определять формат бумаги. Установите формат бумаги на панели управления. Дополнительную информацию см. "Изменение на формат, который не определяется автоматически".

Для пользователей типа 1 и 2

Лоток для бумаги малого формата невозможно установить в нижний лоток для бумаги.

1. Проверьте содержимое упаковки.

   1. Лоток для бумаги небольшого формата

2. Удалите упаковку с лотка для бумаги малого формата.

3. Аккуратно извлеките лоток 2 до упора, затем немного поднимите переднюю часть лотка и полностью извлеките его.

   Храните лоток для бумаги в надежном месте.

4. Поднимите переднюю часть лотка для бумаги малого формата и затем аккуратно полностью вставьте его внутрь.

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

6. Нажмите клавишу [Параметры системы].

7. Удостоверьтесь, что выбрано [Общ.функ.].

8. Нажмите [Лоток для бумаги маленького размера].

   Если параметры, которые требуется указать, не отобразились, нажмите клавишу [Далее] для прокрутки к другим настройкам.

9. Нажмите [Вкл.] для лотка 2.

10. Нажмите [OK].

11. Выключите устройство и затем включите его снова.

- Если лоток для бумаги небольшого формата установлен неправильно, повторите процедуру установки с самого начала. Если установка все равно не была выполнена правильно, обратитесь к представителю сервисной службы.

- В режиме принтера выполните конфигурацию настроек для опций, установленных на устройстве. Для получения подробной информации см. справку драйвера принтера.

- Изменение на формат бумаги, который не определяется автоматически