| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование с поворотом

Если оригинал расположен так, что его ориентация не совпадает с ориентацией бумаги, на которой будет изготовлена копия, аппарат повернет изображение оригинала на 90 градусов, чтобы оно поместилось на копии.

- Эта функция работает в режимах Автовыбор бумаги или Автовыбор масштаба. См. разделы "Автовыбор бумаги" и "Автовыбор масштаба".

- Параметр Автосмена лотков по умолчанию имеет значение [С вращением изобр.]. Функцию копирования с поворотом нельзя использовать, если изменить значение этого параметра на [Без вращ. изобр.] или [Выкл.]. Дополнительную информацию о параметре Автосмена лотков см. в разделе "Основные функции".

- Функция копирования с поворотом недоступна в сочетании с определенными настройками конечной обработки.

- Автовыбор масштаба

- Автовыбор бумаги

- Основные параметры