РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Комбинирование нескольких страниц на одной странице

В этом разделе поясняется порядок печати нескольких страниц на одной странице. Функция комбинированной печати позволяет экономить бумагу благодаря печати на одном листе нескольких страниц с уменьшением их размеров.

Для драйвера принтера PCL 6:

После создания документа откройте диалоговое окно [Настройки печати] в приложении, ассоциируемом с документом.

Появляется диалоговое окно [Настройки печати].

Для использования существующих параметров Предв.настр.1 нажат. нажмите на вкладку [Предв.настр.1 нажат.], а потом нажмите на значок в поле [2 на 1] в поле [Список предвар.настроек одного нажатия:].

Если вы не хотите изменять пользовательскую настройку, уже зарегистрированную в драйвере принтера, измените нужным образом настройки, такие как размер бумаги и исходный лоток, а затем перейдите к шагу 8.

Нажмите на вкладку [Детальн.настройки].

В ячейке [Меню:] нажмите иконку [Правка].

В списке [Компоновка:] выберите пример объединения из списка.

При необходимости измените другие настройки печати.

Чтобы сохранить текущую настройку в разделе "Список предвар.настроек одного нажатия", нажмите [Регистр.текущих настроек...]. Введите имя и комментарий, описывающий настройку, а затем нажмите [OK].

Только что зарегистрированная иконка появится в области [Список предвар.настроек одного нажатия:].

Нажмите [OK] для закрытия диалогового окна [Настройки печати].

Печатайте документ с помощью функции печати в приложении, использовавшемся при создании документа.

При использовании драйвера принтера PCL 5c:

После создания документа откройте диалоговое окно [Настройки печати] в приложении, ассоциируемом с документом.

Появляется диалоговое окно [Настройки печати].

В списке [Компоновка:] выберите пример объединения из списка.

При необходимости измените другие настройки печати.

Нажмите [OK] для закрытия диалогового окна [Настройки печати].

Печатайте документ с помощью функции печати в приложении, использовавшемся при создании документа.

- Эта функция также доступна с помощью драйвера принтера PostScript 3. Дополнительные сведения см. в приложении PostScript 3.

- Если документ содержит страницы с различными исходными форматами, могут возникать разбивки страниц.

- Если в используемой вами программе также имеется функция комбинирования, выключите ее. Если программная функция комбинирования включена одновременно с такой же функцией драйвера, то возможна неправильная печать.

- Для подробной информации о комбинировании страниц с различной ориентацией и о других расширенных функциях см. Справку драйвера принтера.

См. также

Типы комбинированной печати